
江苏长江地质勘查院ZJ30井架及底座喷砂除锈、喷漆防腐采购询价公告
一、项目概况
1.项目名称：江苏长江地质勘查院ZJ30井架及底座喷砂除锈、喷漆防腐采购
2.采购方式：询价采购
3.采购需求：本次采购项目为ZJ30井架及底座喷砂除锈、喷漆防腐，详见下表。
	序号
	名称
	规格/内容
	单位
	数量
	备注

	1
	ZJ30井架及底座喷砂除锈、喷漆防腐
	详见技术要求
	台
	1
	包工包料，含油漆材料


不含现场井架及底座的拆装与搬运。合同签订之日起10日内完成。
4.工作地点：采购人指定地点。
5.交付时间：合同签订之日起10日内完成工作内容并验收。
6.技术要求：符合国家标准及本文件技术验收要求。
7.控制价：155000元（人民币）
8.资金来源：自有资金
9.采购编号：ZMCJ02CG20260055
10.评标方法：合理低价法
二、响应人的资格要求
1.营业范围要求:响应人应为在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力，须提供具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。
2.财务要求：响应人要有依法纳税的良好记录，财务、资信状况良好，满足履行本项目的需要。
3.响应人在近三年内（2023年01月01日至响应截止日）未发生重大质量、安全责任问题，无行贿犯罪、行政处罚等记录，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态（被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，拒绝参与本项目）。
4.响应人不得与采购人存在利益关系，包括但不限于采购人领导和关键岗位人员持有响应人股权、在响应人中任职、存在亲属关系等。
5.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与投标。
6.本次采购不接受联合体投标。
三、报价方式
1.报价单位资格文件。（营业执照、开户许可证等，详见附件）
2.项目报价文件，纸质文件并加盖单位公章。
3.报价文件密封要求：响应人应将装订好的报价文件装在包装袋内，密封完好。
四、报价要求
1.资格文件采用复印件加盖单位公章形式。
2.相应文件应于7月29日前密封，邮寄或人工送达的方式至我单位。邮寄至江苏长江地质勘查院（地址：常州市天宁区和电路10号）。
3.相应文件要密封、加盖密封章，内容不许涂改和行间插字。
五、开标
1.计划于7月29日15时00分，在我院三楼会议室进行开标。
六、联系方式
采购人：江苏长江地质勘查院
邮寄地址：常州市天宁区和电路10号
联系人：乔工，电话：13584378541
            赵鑫，电话：15951227762
七、采购监督部门
纪检部门，电话：0519-85302774
   江苏长江地质勘查院       
                 2026年7月26日        
附件一：ZJ30井架及底座喷砂除锈、喷漆防腐技术要求
一、作业环境要求
1.1环境温度：施工环境温度应不低于5°C。
1.2湿度要求：施工环境相对湿度应不大于85%。
1.3工件表面温度：工件表面温度应高于露点温度3°C以上。
1.4天气条件：雨天、雾天及风力大于4级时，不得进行室外涂装作业。
二、表面处理（喷砂除锈）要求
	工序一：表面处理（喷砂）

	检验项目
	技术要求
	检验结果

	表面清洁
	喷砂除锈前，将钢材表面可见的油脂和污垢清理干净
	

	防护
	喷砂作业前应对螺纹孔、已加工表面等部位进行有效的防护
	

	表面清洁度
	喷射后金属主体构件基体表面清洁度应达到 Sa2.5 级，手工和动力工具除锈修整应达到 St3 级
	

	表面粗糙度
	金属结构件基体金属表面粗糙度应达到 Rz40μm~Rz85μm
	

	补喷
	对喷砂质量未达标部位须进行补喷至与标准要求一致
	


三、油漆（涂料）技术要求
本次防腐涂装采用"底漆+中间漆+面漆"的三层涂装体系。所用油漆须为双组份环氧/聚氨酯类工业防腐涂料，须具备有效的产品质量检测报告及出厂合格证。具体要求如下：
	底漆技术要求

	要求项目
	技术要求

	涂料类型
	环氧富锌底漆（双组份）

	颜色
	灰色

	执行标准
	GB/T 6748（或等同/高于该标准的国家/行业标准）

	组分
	主漆 + 固化剂，须按厂家说明书比例配比使用

	干膜厚度
	≥50μm

	干透性
	用指触法检验，无凹陷及指印，轻摸无黏性

	附着力
	涂层与基体的附着力应符合GB/T 9286规定的1级及以上

	耐盐雾性
	不低于300小时（按GB/T 1771标准检测）

	保质期
	自生产日期起不少于1年，须在保质期内使用



	中间漆技术要求

	要求项目
	技术要求

	涂料类型
	环氧树脂漆（环氧云铁中间漆，双组份）

	颜色
	浅灰色

	执行标准
	GB/T 6748（或等同/高于该标准的国家/行业标准）

	组分
	主漆 + 固化剂，须按厂家说明书比例配比使用

	干膜厚度
	≥60μm

	干透性
	用指触法检验，无凹陷及指印，轻摸无黏性

	附着力
	与底漆涂层间附着力良好，无层间剥离

	保质期
	自生产日期起不少于1年，须在保质期内使用



	面漆技术要求

	要求项目
	技术要求

	涂料类型
	丙烯酸聚氨酯面漆（双组份）

	颜色
	按采购人指定颜色（具体色号施工前确认）

	执行标准
	GB/T 6745（或等同/高于该标准的国家/行业标准）

	组分
	主漆 + 固化剂，须按厂家说明书比例配比使用

	干膜厚度
	≥50μm

	干透性
	用指触法检验，无凹陷及指印，轻摸无黏性

	耐候性
	具有良好的耐紫外线和耐候性能，户外使用寿命不低于2年

	光泽度
	面漆平整光滑、光泽饱满、色泽一致

	保质期
	自生产日期起不少于1年，须在保质期内使用



	涂层体系总要求

	要求项目
	技术要求

	总干膜厚度
	底漆 + 中间漆 + 面漆总干膜厚度 ≥160μm

	涂层结构
	底漆（1道）+ 中间漆（1~2道）+ 面漆（2道）

	涂装间隔
	每道漆涂装间隔时间须严格按照油漆厂家说明书执行，前一道漆实干后方可涂覆下一道

	表面质量
	涂层均匀细致，无漏涂、流挂、气泡、针孔、龟裂等缺陷

	色差要求
	同一构件表面色泽一致，无明显色差；不同颜色油漆交界处平整清晰


四、技术验收要求
完成工作内容后，须按以下标准进行逐项验收，所有检验项目合格后方可签认验收：
	总漆膜厚度及表面质量验收

	检验项目
	技术要求
	检验结果

	总漆膜厚度
	≥160μm
	

	表面质量
	涂层均匀细致，无漏涂、流挂、气泡等缺陷
	

	表面质量
	面漆平整光滑、光泽饱满、色泽一致，无明显机械杂质和污浊物
	

	表面质量
	不同颜色油漆交界处平整清晰
	



4.1验收流程：
（1）施工单位完成全部施工后，提交涂装施工记录及自检报告。
（2）采购人组织相关人员现场验收，逐项对照检验标准进行检查。
（3）对不合格项，施工单位须在规定时间内返工整改，直至验收合格。
（4）验收合格后，双方签署验收报告。
4.2验收标准：
（1）表面处理质量达到Sa2.5级标准。
（2）底漆、中间漆、面漆的干膜厚度均达到规定要求。
（3）总漆膜厚度不小于160μm。
（4）涂层外观质量合格，无漏涂、流挂、气泡等缺陷。
（5）面漆颜色与采购人指定颜色一致，色泽均匀。


附件二：ZJ30井架及底座喷砂除锈、喷漆防腐报价清单
客户名称：江苏长江地质勘查院                                  报价日期：　　年　　月　　日
	序号
	名称
	规格/内容
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税金额（元）

	1
	喷砂除锈
	ZJ30井架及底座整体喷砂除锈至Sa2.5级
	台
	1
	
	

	2
	底漆
	环氧富锌底漆（双组份），灰色，干膜厚度≥50μm
	台
	1
	
	

	3
	中间漆
	环氧树脂漆（环氧云铁中间漆，双组份），浅灰色，干膜厚度≥60μm
	台
	1
	
	

	4
	面漆
	丙烯酸聚氨酯面漆（双组份），干膜厚度≥50μm
	台
	1
	
	

	
	合计金额（包含税率         %）
	


备注：税率     %，上述报价需包含人工费、材料费（含底漆、中间漆、面漆及稀释剂等全部辅料）、机械费、脚手架搭拆费、安全防护费、环保处理费、废料清运费、管理费及利润等全部费用，为包干总价。

交货期：合同签订之日起10日内完成全部工作内容。
联系人：                                        联系电话：
投标人签字：                                报价单位：（盖章）


附件三：近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书
我公司参加江苏长江地质勘查院ZJ30井架及底座喷砂除锈、喷漆防腐采购项目，自2023年1月1日至今，我公司法人、法定代表人、项目经理无行贿犯罪，特此承诺并函告。
本函自签署之日起生效，如我公司承诺的内容不属实，采购人有权取消我单位的谈判成交资格或解除合同，给贵单位造成实际损失，我公司将承担相应的法律责任。
投标人：                                        
投标人代表：                                        
        日期：   年    月    日
