**江苏煤炭地质勘探三队测井承荷探测电缆采购询价公告**

一、项目概况

1.项目名称：江苏煤炭地质勘探三队测井承荷探测电缆采购

2.采购方式：询价采购

3.采购数量：5000米

4.控制价：85000元

5.技术参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | | **型号** |
| 1 | 测井承荷探测电缆 | | W4BP-7.18mm |
| 序号 | 项目 | **标准值** | |
| 1 | 导体电阻（20℃） | ≤50Ω/km | |
| 2 | 绝缘电阻（20℃） | 200≥MΩ.km | |
| 3 | 电抗 | ≤0.20uF/km | |
| 4 | 电缆拉断力 | ≥40kN | |

6.交货地点：江苏省常州市

7.技术要求：符合国家标准。

8.资金来源：自有资金

二、投标人的资格要求

（一）具有相应经营范围的独立法人单位，有合格有效的营业执照；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能开具增值税专用发票；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（三）投标人在近三年内无行贿犯罪、行政处罚等记录（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；

（四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段的投标。

三、报价方式

1.报价单位资格文件。（营业执照、开户许可证等，详见附件）

2.项目报价文件，纸质文件并加盖单位公章。

3.报价文件密封要求：投标人应将装订好的报价文件装在包装袋内，密封完好。

四、报价要求

1.资格文件采用复印件加盖单位公章形式。

2.相应文件应于 3月 7日前密封，邮寄或人工送达的方式至我单位。邮寄至江苏煤炭地质勘探三队（地址：常州市天宁区和电路10号）。

3.相应文件要密封、加盖密封章，内容不许涂改和行间插字。

五、开标

1.计划于 3月7日 9 时00分，在我院三楼会议室进行开标。

六、联系方式

招标人：江苏煤炭地质勘探三队

邮寄地址：常州市天宁区和电路10号

联系人：乔工 联系电话：13584378541

七、招标监督部门

纪检部，电话：15061936008

江苏煤炭地质勘探三队

2025年3月3日

附件

报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | **数量** | 单位 | 单价  （元） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 测井承荷探测电缆 | 5000 | 米 |  |  |  |

备注说明

以上报价含13%增值税专用发票。

联系人:

电 话:

**二、近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书**

我公司参加江苏煤炭地质勘探三队测井承荷电缆采购项目，自2021年1月1日至今，我公司法人、法定代表人、项目经理无行贿犯罪，特此承诺并函告。

本函自签署之日起生效，如我公司承诺的内容不属实，采购人有权取消我单位的谈判成交资格或解除合同，给贵单位造成实际损失，我公司将承担相应的法律责任。

单位负责人签字：

公司盖章：

日 期：

**三、营业执照、开户许可证等材料**